Ausschreibungstext für Netzwerkschrank 25 HE / 45 SU


Netzwerkschrank 25 HE / 45 SU



Netzwerkschrank, 25 HE / 45 SU. Aluminium-Rahmen-Konstruktion aus verwindungssteifem Aluminium-Strangpreßprofil. Mit

Dachblech, Bodenblechen und Rücktür aus Stahlblech, Sichttür vorne.

Vier Aluminium-Holme mit je zwei Nuten ermöglichen die stufenlose, höhenvariable Befestigung von zusätzlichen Ausbaukomponenten.

An den Ecken versteift durch Druckguß-Eckverbinder. Schrankgestell ist komplett zerlegbar. Fronttür aus Stahlblech

mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, 180-Grad-Scharnieren, mit Ergoform-S-Griff und Sicherheitseinsatz, austauschbar

gegen Profilhalbzylinder. Rücktür aus Stahlblech, mit Doppelbart-Verschluß. Kabeleinführung von unten über dreigeteilte,

verschiebbare Bodenbleche. Geschlossenes Dachblech, abnehmbar. Vier montierte Tiefenstreben ermöglichen die stufenlose

Montage von Profilschienen oder T-Nut-Profilschienen als zöllige oder als metrische Ausführung. Zwei 486,2 mm (19")

Profilschienen an Tiefenstreben ca 150 mm von vorne montiert, stufenlos tiefenverstellbar.

Unbegrenzt aneinandereihbar durch Anreihsatz. Lieferung komplett montiert (ohne Seitenwände), incl. systemgebundenem

Montage- und Befestigungszubehör.

Lackierung: Stahlblechteile RAL 7035, außen struktur, elektrophorese-tauchgrundiert; Aluminiun Strangpreßprofil und

Druckgußeckstücke RAL 5018.

Abmessungen: B.: 800 mm H.: 1200 mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank 25 HE / 45 SU   FR 7813000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
