Ausschreibungstext für Drehzahlgesteuertes Lüftersystem


Drehzahlgesteuertes Lüftersystem

Fan Control System FCS





Das Fan Control System regelt und überwacht

die Drehzahl bei bis zu 6 Lüftern 24 V DC.

Hierdurch kann der Energieverbrauch sowie

der Geräuschpegel der Lüfter reduziert und

die Lebensdauer der Lüfter verlängert werden.

Der Ausfall eines oder mehrerer Lüfter wird

erkannt und als Sammelstörmeldung per LED-

Anzeige, Piepser und per integriertem Alarm-

relais (potentialfreier Wechslerkontakt)

gemeldet. Es wird direkt an die Processing

Unit II angebunden.

Funktionen:

Geschwindigkeitsgeregelte Drehzahlsteuerung

Lüfter-Drehzahlüberwachung

Anbindung über Web/SNMP optional

Redundante Lüftersteuerung, bei Ausfall eines

Systems wird die Luftleistung aller Lüfter

automatisch erhöht

Plug & Play-Installation durch RJ 12-Stecksystem

482,6 mm (19")-Montage über 7320.440 möglich.



Fabrikat: Rittal
Typ: Drehzahlgesteuertes Lüftersystem   DK 7320810
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
