Ausschreibungstext für 482,6 mm (19")- Modul-Panel-Gehäuse, 3 HE


482,6 mm (19")- Modul-Panel-Gehäuse, 3 HE



Das Modul-Panel-Gehäuse kann in jeder zölligen

Aufnahme-Ebene befestigt werden. In dem 84 TE

umfassenden Rangierfeld lassen sich mit

Teilfrontplatten unterschiedliche Kombinationen von

Datensteckern und Kupplungen aufnehmen. Auf dem

Gehäuseboden kann die beiliegende

Spleißkassettenhalterung wahlweise links, rechts oder

mittig aufgebaut werden. Ferner lassen sich auf dem

Gehäuseboden kleine Netzwerkkomponenten oder DIN

Anschlußleisten, 20 DA einbauen. Der hintere

Gehäusebereich ist mit Gummiklemmprofil zur

Kabeleinführung abgedeckt, die eingeführten Kabel

können an einer Kabelabfangung im Gehäuseboden

Maße:  Breite: 84 TE, Höhe: 3 HE, Tiefe: 370 mm

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7032



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19")- Modul-Panel-Gehäuse, 3 HE   DK 7329035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
