Ausschreibungstext für TE 7000 Netzwerkschrank, RAL 7035, inkl. Stahlblechtür


TE 7000 Netzwerkschrank, RAL 7035, inkl. Stahlblechtür





Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion basierend

auf einem  selbsttragenden 482,6 mm 19.-Montageprofil ,

welches gleichzeitig das  Gerüst des Schrankes bildet.

Modularer Dach- und Bodenrahmen, über zöllige

Montagerahmen zu einem  tragenden Schrankgestell

miteinander lösbar verbunden. Steckbare,

verschließbare Seitenwände, inkl. Sicherheitsschließung

3524 E.  Stahlblechtür vorne, Stahlblechtür hinten.

Beide  inkl. Zweipunktstangenverschluss, Griffschale,

Sicherheitsschließung 3524  E, austauschbar gegen

Ergoform-S-Griff zur wahlweißen Integration eines

Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich,

Türöffnungswinkel 130°.  Dachblech mit integrierter

Bürstenleiste, anschlussfertige Lüftereinheit  inkl.

Thermostatregelung optional nachrüstbar.  Der

Innenausbau erfolgt über zwei tiefenverstellbare 482,6

mm,  19.-Montagerahmen mit integrierter 25 mm

Systemlochung. Der 19.-Montagerahmen ist  stufenlos

frei wählbar.  Maximale Belastbarkeit einer

Montageebene 200 kg, max. 400 kg je Rack.  Das

Schranksystem ist anreihbar. Die Montage eines Sockels

ist optional  möglich.

Lieferumfang: Gehäuse inkl. Nivellierfüßen und Distanzbolzen zur

Dachanhebung.

Material: Stahlblech

Abmessungen: BxHxT: 800x2000x600 mm

Verfügbare Ausbauhöhe : 42 HE

Schutzart: IP 20



Fabrikat: Rittal
Typ: TE 7000 Netzwerkschrank, RAL 7035, inkl. Stahlblechtür   TE 7000523
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
