Ausschreibungstext für LWL-Spleißbox 482,6 mm (19 Zoll)


LWL-Spleißbox 482,6 mm (19 Zoll)

-Montage, 1 HE





Die 482,6 mm (19")-Spleißbox dient zur Aufnahme von zwei

Spleißkassetten und kann in jedem Netzwerkschrank mit

482,6 mm (19")-Befestigungsmöglichkeit eingebaut und als

LWL-Endabschluss bzw. -Verteiler eingesetzt werden.

Eine variable Kassettenaufnahme erlaubt den

verdrehsicheren Einbau aller gängigen Spleißkassetten.

Der hintere Bereich der Spleißbox ist für die

Kabeleinführung komplett offen, als Staubschutz dient

ein Gummiklemmprofil. Die LWL-Kabel können mit

Kabelbindern oder Kabelschellen befestigt werden. Die

Spleißbox ist innerhalb der 482,6 mm (19")-Flansche in

der Tiefe stufenlos bis 100 mm verstellbar. Die

Spleißbox kann komplett aus den 482,6 mm (19")-Flanschen

entnommen werden. Material: Stahlblech, lackiert in RAL

7035

Einbauhöhe: 1 HE

Einbautiefe: 345 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: LWL-Spleißbox 482,6 mm (19 Zoll)   DK 7241005
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
