Ausschreibungstext für Netzwerkschrank vormontiert, 42 HE frei konfigurierbar


Netzwerkschrank vormontiert, 42 HE frei konfigurierbar



Vormontierter Netzwerkschrank in 2 mm starker Stahlblechausführung; verstärkte Profilrahmenkonstruktion aus 9-fach

gekantetem Hohlprofil mit umlaufender Vierkant- und Rundlochung im 25 mm DIN-Maßraster in der Breite, Höhe und Tiefe,

Lackierung: RAL 7035, außen Struktur, elektrophorese tauchgrundiert; Sockel RAL 7022, Sichttür RAL 7035, Abmessungen:

B.: 800 mm H.: 2000 + 100 mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank vormontiert, 42 HE frei konfigurierbar   DK 7793210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
