Ausschreibungstext für Wandverteiler-Gehäuse 12 HE


Wandverteiler-Gehäuse 12 HE



3-teiliges Wandverteiler-Gehäuse aus 1,5 mm Stahlblech. Wandteil mit

2 vertikalen Montageschienen und 1 C-Profilschiene horizontal, zur

Kabelabfangung; abnehmbare Kabelflanschplatten oben und unten.

Schwenkteil mit umlaufendem 25 mm DIN-Maßraster im Front- und

Rückrahmen; 482,6 mm (19")-Profilschienen stufenlos tiefenverstellbar.

Sichttür aus Alu-Strangpreßprofil mit Druckguß-Eckverbindern und

4 mm Sicherheitsglasscheibe. Integriertes Verschlußsystem im Front-

und Schwenkteil, vorbereitet zur Aufnahme eines Profilhalbzylinders.

Lieferumfang komplett montiert.

4 Wandbefestigungshalter 10 mm beigelegt.

Lackierung: Wand- und Schwenkteil

RAL 7035, Struktur, Sichttür RAL 5018.

Schutzart: IP 55 nach EN 60 529/10.91.



Abmessungen: B: 600 mm H: 612 mm T: 515 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler-Gehäuse 12 HE   DK 7712035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
