Ausschreibungstext für Luft-/Luftwärmetauscher 15 W/K


Luft-/Luftwärmetauscher 15 W/K



zum Dachaufbau an Outdoorgehäusen, minimale

Gehäuseabmessung 1100 mm breit. Durch die Trennung des

Innen- und Außenkreislaufs bleibt die Schutzart IP 55

des Gehäuses erhalten.

Abmessung: BxHxT 855 x 95 x 240 mm

Spez. Wärmeleistung: 15 W/K

Bemessungs-Betriebs-Spannung

Wärmetauscher: 48 V DC

Bemessungsstrom: max. 1,0 A DC (Wärmetauscher)

Temperaturbereich: -33 °C bis + 65°C

Luftleistung Ventilatoren -freiblasend- : 100 m³/h

Material (Gehäuse): Aluminium

Oberfläche: lackiert RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Luft-/Luftwärmetauscher 15 W/K   CS 9767012
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
