Ausschreibungstext für Bedien- und Tastaturgehäuse für Tragarmsystem Schutzart


Bedien- und Tastaturgehäuse für Tragarmsystem Schutzart



IP 54

Bediengehäuse:

stabiles Aluminium-Rahmengerüst mit Seitenwänden aus

Stahlblech, rückseitige Tür, Dach und Boden mit

Abdeckschalen versehen.

Tastaturgehäuse :

stabile Aluminium- und Stahlkonstruktion mit Schublade.

Vorbereitet für die Montage einer Montage- und

Tastaturwanne.

Zubehör:

Aluminium-Front-Platte, Abdeckschalen

Oberfläche:

elektostatisch pulverbeschichtet in RAL 7030/35

Abmessungen (B x H x T): 600 x 0 x 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Bedien- und Tastaturgehäuse für Tragarmsystem Schutzart   CP 6037200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
