Ausschreibungstext für Geräteboden gelocht RAL 9005 T=700mm


Geräteboden gelocht RAL 9005 T=700mm





Gerätebodenbreite: 409 mm

Gerätebodentiefe: 700 mm

Ebenenabstand (X) mm: 548/648/698



Zusätzlich wird benötigt: Adapter für L-förmige

Profilschienen TS

Einbausatz, tiefenvariabel, für den Einbau an

Montagerahmen und L-förmigen Profilschienen



Fabrikat: Rittal
Typ: Geräteboden gelocht RAL 9005 T=700mm   DK 7145705
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
