Ausschreibungstext für Power System Modul Stromschiene US-Ausführung


Power System Modul Stromschiene US-Ausführung



Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung

für jedes Rack mit einer vertikalen Trägerschiene und

dreiphasiger Einspeisung ohne N. Pro Trägerschiene ist

auch eine zweite Einspeisung vorgesehen, die es

ermöglicht das System redundant aufzubauen. Durch die

vertikale Trägerschiene können die Steckplätze über die

ganze Schrankhöhe genutzt und durch die zweite

getrennte Einspeisung redundant versorgt werden. In die

Trägerschiene können Steckdosenmodule eingerastet

werden. Durch den berührungsgeschützten Aufbau der

Stromschiene müssen nicht alle Steckplätze mit

Steckdosenmodulen versehen werden. Steckdosenmodule

sind in verschiedenen Länderausführungen verfügbar, z.

B. Kaltgeräte IEC320 C13, USA...

Alle Module sind in der Schiene gemischt einsetzbar.

Pro 1,20m Schiene können vier Steckdosenmodule

eingesetzt werden. Dann sind mit IEC320 Modulen

insgesamt 24 Steckplätze verfügbar.

Installation nach dem Plug & Play System:

Die Stromschiene kann adapterlos im FlexRack(i)

installiert oder in alle Rittal TS / PS Racks mit einem

Befestigungskit DK7856.011 nachgerüstet werden. Die

Einspeisung erfolgt über eine 5polige Anschlussbuchse

mit Zugfedertechnik. Ein vorkonfektioniertes

3m-Anschlußkabel mit NEMA L15-30P-Stecker ist

verfügbar. Alle Steckdosenmodule sind im laufenden

Betrieb in die Schiene nachrüstbar.

3 phasiger Überspannungsschutz:

Pro 3 phasiger Einspeisung ist ein Überspannungsschutz

verfügbar. Der Überspannungsschutz kann auch

nachgerüstet werden. Integrierte optische

Funktionskontrolle.

Technische Ausstattung:

Dreiphasiger Aufbau

Zwei getrennte Stromkreise pro Trägerschiene

Der redundante Stromkreis 2 ist komplett

potenzialgetrennt von Stromkreis 1

Durch die Steckrichtung der Steckdosenmodule kann

gewählt werden, ob der Stromkreis 1 oder der redundante

Stromkreis 2 verwendet eingesetzt werden soll.

Steckdosenmodule könne im laufenden Betrieb

nachgerüstet werden

Jedes Modul hat einen integrierten Sicherungsautomaten

Technische Daten:

Spannungsbereich dreiphasig 110V-400V AC 50/60Hz,

Neutralleiter wird nicht benötigt

Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP20

H-Profil in Aluminiumausführung

B x H x T [mm]: 60 x 1108 x 60



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Stromschiene US-Ausführung   DK 7856050
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
