Ausschreibungstext für Fahrbarer Sockel für Netzwerkschrank


Fahrbarer Sockel für Netzwerkschrank



durch große Bodenfreiheit wird ein komfortables und

sicheres Bewegen des Netzwerkschranks ermöglicht. Mit

Stop-Einrichtung der vorderen Rollen. Die Lastaufnahme

je Rolle beträgt 120 kg statische Last. Ausführung:

Stahlblech Lackierung: RAL 7035/5018, Rollen RAL 9005

für Schrankmaße: B: 600 x T: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Fahrbarer Sockel für Netzwerkschrank   SO 2981235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
