Ausschreibungstext für Brandfrüherkennung EFD Plus , 1 HE


Brandfrüherkennung EFD Plus , 1 HE





Brandfrüherkennungssystem mit integrierter 2 stufiger

Brandfrüherkennung zum Einbau in die 482,6 mm (19")

Ebene von Rittal Serverracks ab einer Tiefe von 800 mm. Das

Rack muß die Schutzart IP55 erfüllen (geschlossene

Türen und verschraubte Seitenwände erforderlich). Ein

Einsatz mit dem Rittal LCP ist möglich. Desweiteren

können bis zu 5 Racks in die Überwachung

einbezogen werden.

Die Brandfrüherkennung verfügt über ein LC-Display zur

Statusanzeige. Alarmmeldungen (Vor-/Hauptalarm)

können, sowohl mittels potentialfreier Kontake, aber

auch in Verbindung mit dem Rittal CMC-TC

Schranküberwachungssystem weitergeleitet werden. Eine

unabhängige Stromversorgung mit einer Überbrückungszeit

von bis zu 4 Stunden ist für den sicheren Betrieb bei

Stromausfall integriert. Montagematerial zur

Integration in die 482,6 mm (19")Ebene wird mitgeliefert, die

Türkontakte (CMC-TC Zugangssensor 7320.530 VE= 2St.),

sowie ein Netzkabel sind gesondert zu bestellen.



Technische Daten:

Abmessung BxHxT: 447mm x1HE x 480mm (ohne

überstehende Teile)

Spannungsversorgung: 100-240 V AC (50-60 Hz)

Umgebungstemperatur: 10-35 °C (Betrieb)

Schutzart: IP20

Kontaktbelastung: max. 30V DC / 1A (Voralarm,

Hauptalarm, Blockierung)

Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035



HINWEIS:

Das Brandfrüherkennungssystem darf nur von qualifiziertem

Fachpersonal installiert und gewartet werden

Rittal bietet diese Serviceleistung gesondert an.



Fabrikat: Rittal
Typ: Brandfrüherkennung EFD Plus , 1 HE   DK 7338200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
