Ausschreibungstext für CMC III Temperatur Sensor mit CAN Bus


CMC III Temperatur Sensor mit CAN Bus



In dem Sensor-Gehäuse ist ein NTC - Temperaturfühler

 zur Temperaturmessung integriert.

Ebenso liegt ein externer NTC -Temperaturfühler

mit 2m Anschlussleitung bei.

Technische Daten:

NTC-Widerstand: 10 k Ohm bei 25 °C

Temperaturmessbereich (interner Sensor):

+ 0 °C bis + 55 °C

Temperaturmessbereich (externer Sensor):

- 40 °C bis + 80 °C

Messgenauigkeit: +/- 2°K zwischen 10°C und 40°C

Auflösung: 0,1°K

Buchse für externen Sensor: 1

CAN-Bus Buchsen RJ45: 2

Schutzart: IP 30 nach EN 60 529

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 °C bis + 55 °C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

BxHxT: 80 x 28 x 40 mm

Farbe: RAL 9005/7035



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III Temperatur Sensor mit CAN Bus   DK 7030110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
