Ausschreibungstext für Power System Modul Stromschiene für 47HE Racks,


Power System Modul Stromschiene für 47HE Racks,

2x3x16A





Das modulare System ermöglicht eine Grund-

ausstattung für jedes Rack mit einer vertikalen

Trägerschiene und dreiphasiger Einspeisung. Pro

Trägerschiene ist auch eine zweite Einspeisung

vorgesehen, die es ermöglicht das System redundant

aufzubauen. Durch die vertikale Trägerschiene können

die Steckplätze über die ganze Schrankhöhe genutzt

und durch die zweite getrennte Einspeisung redundant

versorgt werden. In die Trägerschiene können

Steckdosenmodule eingerastet werden. Durch den

berührungsgeschützten Aufbau der Stromschiene müssen

nicht alle Steckplätze mit Steckdosenmodulen versehen

werden. Steckdosenmodule sind in verschiedenen

Länderausführungen verfügbar, z. B. Kaltgeräte IEC320

C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK. Alle Module sind in

der Schiene gemischt einsetzbar. Pro 2,20m Schiene

können 8 Steckdosenmodule eingesetzt werden. Dann

sind mit IEC320 Modulen bis zu 48 Steckplätze

verfügbar.



Installation nach dem Plug & Play System:



Die Stromschiene kann mit dem Befestigungssatz

7856.029 werkzeuglos in alle Rittal TS Racks

nachgerüstet werden.

Alternativ kann der universal Einbausatz 7856.011

verwendet werden.

Die Einspeisung erfolgt über eine 5polige

Anschlussbuchse mit Zugfedertechnik. Alle

Steckdosenmodule sind im laufenden Betrieb in die

Schiene nachrüstbar.



Technische Ausstattung:



Dreiphasiger Aufbau mit max. 3x16A pro Stromkreis

Zwei getrennte Stromkreise pro Trägerschiene Der

redundante Stromkreis 2 ist komplett potenzial-

getrennt von Stromkreis 1. Durch die Steckrichtung

der Steckdosenmodule kann gewählt werden, ob der

Stromkreis 1 oder der redundante Stromkreis 2

verwendet eingesetzt werden soll. Steckdosenmodule

können im laufenden Betrieb nachgerüstet werden.

Jedes Modul wahlweise mit / ohne integrierten

Sicherungsautomat



Technische Daten:



Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird benötigt

Max. Strom pro Einspeisung: 3x16 A

Temperatur-Einsatzbereich: +5° bis +45° C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95%

rel. Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart: IP20

H-Profil: in Aluminiumausführung



B x H x T [mm]: 60 x 2100 x 60



Fabrikat: Rittal

Typ: Power System Modul Stromschiene

für 47HE Racks DK 7856.008 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Stromschiene für 47HE Racks,   DK 7856008
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
