Ausschreibungstext für DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank





DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 47 HE mit zwei

482,6 mm (19")-Befestigungsebenen und Seitenwänden.

Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im DIN-

Maßraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermöglicht einfaches Einhängen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der Plug-

and-play-Technik. Alle Profilkanten sind abgerundet.

Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in

der Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen, welche

sich einzeln zur flexiblen Befestigung der

Ausbaukomponenten heranziehen lassen, bzw. gemeinsam

als Basis eines doppelwandigen Ausbaus genutzt werden

können, der hierbei gebildete Innenraum läßt sich z.B.

zu Dämmungs- oder Klimatisierungszwecken nutzen. Die

horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind oberhalb

der Dichtung mit einer zusätzlichen Schutzrinne

versehen. Die Anreihung der Schränke ist unbegrenzt

möglich: seitlich, nach vorne und hinten, übereinander,

sowie über Eck. Belüftete Sichttür vorne aus Stahlblech

mit Lüftungsschlitzen in RAL 7035, mit geschäumter

Dichtung, 180°-Scharniere, 3 mm Einscheiben-

Sicherheitsglas, Stangenverschluss vierfach verriegelt,

Komfort-Griff und Sicherheitsschließung 3524 E. Der

Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN

18254 ist möglich. Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau

der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel 180°.

Belüftete Rücktür aus 2 mm Stahlblech, mit geschäumter

Dichtung, mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit

Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm, Stangenverschluss

vierfach verriegelt, Drehgriff mit

Sicherheitsschließung 3524 E. Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel

180°. Steckbare Seitenwände mit Sicherheitsschließung

3524 E. Zöllige Befestigungsebene vorne und hinten, L-

förmige Profilschienen an Tiefenstreben mit

integrierten Markierungspunkten befestigt,

Ebenenabstand 700 mm, stufenlos tiefenvariabel.

Dachblech zur Kabeleinführung durch Schiebewinkel mit

Gummiklemmenprofil, mit 4 Befestigungsschrauben

montiert, abnehmbar. Einteiliges Bodenblech, belüftet,

mit Kabeleinführung hinten. 100 mm Sockel mit vorn und

hinten belüftete Blenden, seitliche Blenden geschlossen

in RAL 7035. Erdung aller Flachteile auf Gehäuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten im Bodenrahmen. Lose

beigelegt sind: 4 Nivellierfüße zum Ausgleich von

Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen (20 mm) zur

Dachanhebung, 4 Kabelabfangschienen für innere Ebene

(einsetzbar in der Tiefe), 10 Stück Kabelführungsbügel

aus Kunststoff (105x70 mm), 50 Käfigmuttern M6

(leitend), 50 Torx-Schrauben M6 mit Kunststoff-

Unterlegscheiben.

Material: Stahlblech

Oberflächenausführung: Profilrahmengestell

elektrophorese-Tauchgrundierung, Flachteile in

RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet

Abmessungen:

B.: 800 mm H.: 2200 mm + 100 mm T.: 1000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank   DK 7830340
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
