Ausschreibungstext für Netzwerkschrank metrisch


Netzwerkschrank metrisch





Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion

basierend  auf zwei selbsttragenden metrischen

Montageprofilen mit lichter Einbaubreite von 500 mm.

Metrische Montagerahmen, über modulare Dach- und

Bodenrahmen  zu einem tragenden Schrankgestell

miteinander lösbar verbunden.  Ebenenabstand in der

Tiefe stufenlos und / oder im 50 mm Raster

einstellbar, Abstand 495 mm bei Auslieferung.

Dachblech mit integrierter Bürstenleiste zur

Kabeleinführung, verdeckter Ausbruch zur optionalen

Nachrüstung einer anschlussfertigen Lüftereinheit

inkl. Thermostatregelung.  Bodenrahmen mit max.

Ausschnitt, optional mit Blechen abdeckbar. Sichttüre

vorne, mit ESG Glas 4 mm, Stahlblechtür

hinten,  beide mit Zweipunkt-Stangenverschluss,

Griffschale,  Sicherheitsschließung 3524 E, optional

austauschbar gegen  Ergoform-S-Griff zur Integration

eines Profilhalbzylinders.  Türanschlagwechsel

möglich, Türöffnungswinkel 130°, Seitlicher Abschluss

über steckbare, verschließbare Seitenwände,  inkl.

Sicherheitsschließung 3524 E optional. Maximale

statische Belastbarkeit einer Montageebene 200 kg /

400 kg je Rack.  Das Schranksystem ist untereinander

anreihbar,  Montage eines Sockels optional möglich.



Lieferumfang: Netzwerkschrank (ohne Seitenwände),

Anreihsatz,

Nivellierfüße, Distanzbolzen zur Dachanhebung,

Material: Stahlblech,

Sichttür mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas

Oberfläche: Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile zus. lackiert, RAL  7035

Abmessungen: BxHxT 600x2200x600 mm

Verfügbare Ausbauhöhe:  SU 82



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank metrisch   TE 7000564
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
