Ausschreibungstext für LWL-Kleinverteiler


LWL-Kleinverteiler



LWL-Kleinverteiler aus 1,5 mm Stahlblech, zweiteiliges Gehäuse, bestehend aus Wandteil und Abdeckhaube, zur Aufnahme

von 96 Glasfasern. Wandteil mit Befestigungsbohrungen zur Wandmontage, mit zwei Spleißkassettenhalterungen zur Aufnahme

von jeweils vier Spleißkassetten. Mit zwei Bürstenleisten oben und unten zur Kabeleinführung, zwei montierten Kammleisten

oben und unten zur Zugentlastung und 16 Rangierbügel zur systemgerechten Führung der Kabel. Im LWL-Kleinverteiler können

vier Patch-Panels mit je 24 Einbauplätzen für LWL-Kupplungen befestigt werden. Wird der Wandverteiler ohne Patch-Panels

verwendet können zwei weitere Spleißkassettenhalterung für je vier Spleißkassetten aufgenommen werden, die maximale

Spleißkassettenaufnahme erhöht sich auf 32. Die Abdeckhaube besitzt eine Einhängevorrichtung und zwei gegen Sicherheitsschließungen



Material Stahlblech

Lackierung: elektrophorese tauchgrundiert und lackiert in RAL 7035, außen struktur.



Abmessungen: B: 500 x H: 900 x T: 120 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: LWL-Kleinverteiler   DK 7453035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
