Ausschreibungstext für CMC III Zahlencodeschloss


CMC III Zahlencodeschloss



Das Zahlencodeschloss ist geeignet für die Montage auf Schranktüren oder

neben einer Raumtür. Für den Betrieb

des Lesegerätes muss es über die CMC III CAN-Bus Unit

Access 7030.200 an die CMC III Processing Unit

angebunden werden.

Das Lesegerät wird automatisch von dem CMC III

System, der Processing Unit, erkannt. Mit integrierter

LED als Statusanzeige. Es dient zur Freigabe von Türen.

Durch die Eingabe eines Zahlencodes wird die

Berechtigung in der Processing Unit geprüft und es

wird entsprechend eine Türfreigabe ausgelöst.

Technische Daten:

Zahlencode: 00000000 bis 99999999 (variabel)

Ziffern: 0-9, C, Enter

Anschlusskabel: 3m

Schutzart: IP 30 nach EN 60 529

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 °C bis + 55 °C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

Farbe: RAL 9005/7035

BxHxT: 50 x 190 x 25 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III Zahlencodeschloss   DK 7030220
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
