Ausschreibungstext für NH-Sicherungslasttrenner für Montageplattenaufbau


NH-Sicherungslasttrenner für Montageplattenaufbau



mit elektronischer Sicherungsüberwachung

Typ: Gr. 00

Bemessungsbetriebsstrom: 160 A

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V AC

Bemessungsisolationsspannung: 690 V AC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 2,5 kV

Isolationsgruppe nach VDE 0110: C

Bedingter Bemessungskurzschlußstrom

bei Schutz durch Sicherungen: 20 kA

Bemessungseinschaltvermögen mit Sicherung: = /1 der Sicherungseinsätze

nach VDE 0636 Teil 21

Bemessungsausschaltvermögen nach

VDE 0660 Teil 107/IEC 60 947-3: AC 23 B - 400 V

                                AC 22 B -  500 V

                                AC 22 B -  690 V

Mechanische Lebensdauer: >1000 Schaltspiele

Zulässige Umgebungstemperatur: - 25 °C bis + 55 °C

Brandverhalten: gemäß UL 94 - V0

Pvmax./Schmelzeinsatz: 10 W

Leitungsabgang: oben/unten

Anschlußart:

Schellenklemmenanschluß bis 70 mm2

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube: 3 . 5 Nm

Leiteranschlußschraube: 2 . 3 Nm

Elektronische Sicherungsüberwachung: ohne LED

Material

Einsteckdeckel: glasfaserverstärktes Polyamid

Berührungsschutz: glasfaserverstärktes Polyamid

Trennerchassis: glasfaserverstärktes Polyamid

Kontaktbahn: versilbertes Hartkupfer



Fabrikat: Rittal
Typ: NH-Sicherungslasttrenner für Montageplattenaufbau   SV 3489300
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
