Ausschreibungstext für Outdoor-Modulgehäuse


Outdoor-Modulgehäuse



Modulares, doppelwandiges Gehäusesystem für den

Außeneinsatz, bestehend aus Gehäusekorpus, Regendach,

Seitenwänden und Sockel. Eintüriges Gehäuse aus 2 mm

Aluminium, aus einem Stück gekantet und geschweißt.

Hohe Stabilität durch 10-fache Profilierung des

Schrank-Korpus. System-Lochung im 25 mm DIN-Raster

komplett umlaufend zur Aufnahme von System-Zubehör. Tür

in doppelwandiger Ausführung mit eingeschäumter

PU-Dichtung, Türarretierung, 3-Punkt-Stangenverschluß,

Ergoform-S-Griff und Profilhalbzylinder nach DIN 18254.

Boden geschlossen mit Flanschplattenausbrüchen und

verschraubten Flanschplatten.

Rückwand, doppelwandig ausgeführt, von innen

verschraubt.

Regendach, 75 mm hoch, zur Entlüftung, mit allseitigem

Überstand, 25 mm. Seitenwandmodule zur nahtlosen

Abdeckung von Gehäuse und Sockel. Tür und Rückwand

werden an der Flanke von den Seitenwandmodulen nahtlos

abgedeckt, dadurch ergibt sich kein Ansatzpunkt für

Werkzeuge. Im Sockelbereich kann aus 2 Varianten

gewählt werden:

100 mm hoher Sockel aus 3 mm Aluminium verschraubt.

300 mm hoher Batteriesockel aus 3 mm Aluminum

verschraubt.

Individueller Innenausbau mit Montageplatten,

Teilmontageplatten, Schienensystemen, zölligen und

metrischen Profilschienen aus dem Systemzubehör

möglich.

Material:

Gehäuse, Dach und Sockel:

Aluminium AlMg3

Oberfläche:

Gehäuse und Seitenwände: pulverbeschichtet in RAL 7035

Regendach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 5018

Abmessungen:

Gehäuse: BHT 600 x 1600 x 600   mm

Regendach: BHT: 650 x 75 x 650 mm

Höhe Sockel: 100 oder 300 mm

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 / 10.91

Klimatisierung

Zur Klimatisierung stehen auf das Gehäusesystem

abgestimmte Luft-/Luft-Wärmetauscher und Kühl-geräte in

unterschiedlichen Leistungsstufen als Dachaufbau,

Wandanbau oder Türeinbau zur Verfü-gung. Bei Verwendung

eines Dachaufbau-Klimagerätes wird das Gerät in eine

spezielle Klimahaube, die für optimale

Strömungsbedingungen sorgt, gesetzt.

Bei Verwendung eines Wandanbau-Klimagerätes wird das

Gerät in einer Haube anstelle der Rück-wand eingesetzt,

die lichte Einbautiefe des Gehäuses bleibt erhalten.

Das Regendach baut tiefer nach hinten auf. Beschreibung

siehe separate Ausschreibungstexte.



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Modulgehäuse   CS 9751035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
