Ausschreibungstext für Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium


Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium

Baureihe Rittal New Basic





Gehäusesystem zur Außenaufstellung, bestehend aus Grundgehäuse,

Regendach und Sockel.Gehäuse aus 2 mm Aluminium, aus einem Stück

gekantet und geschweißt. Komplett pulverbeschichtet in RAL 7035

Reinpolyester. Hohe Stabilität durch 10-fache Profilierung

des Schrank-Korpus. System-Lochung im 25 mm DIN-Raster frontseitig

und in der Schranktiefe umlaufend zur Aufnahme des System-Zubehörs.

Doppeltüriges Gehäuse mit demontierbarem Mittelsteg, 2 Schloßtüren

mit eingeschäumter PU-Dichtung, eingeschraubtem Vierkant-Rohrrahmen

mit DIN-Maßraster-Lochung, 3-Punkt-Stangenverschluß, Schwenkhebelgriff

mit Profilhalbzylinder nach DIN 18254. Boden offen, mit einteiligen

oder mehrteiligen, verschiebbaren Bodenblechen abdeckbar. 100 mm hoher

Sockel aus 3 mm Aluminium,mit verschraubten Sockelblenden.

Wetterschutzdach, 55 mm hoch, mit allseitigem Überstand, 25 mm

gesteckt und verschraubt. Transportösen auf dem Innendach verschweißt,

vom Wetterschutzdach verdeckt, zum Krantransport der komplett bestückten

Einheit. Individueller Innenausbau mit Montageplatten, Teilmontageplatte

zölligen und metrischen Profilschienen und Schienensystemen über

das Systemzubehör möglich.



Material:

Gehäuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3

Oberfläche:

Gehäuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035

Reinpolyester

Abmessungen:

Gehäuse: BHT 1200 x 1200 x 400 mm - Gesamthöhe 1355 mm, inkl. Sockel

und Regendach

Regendach: BHT: 1250 x 55 x 450 mm

Höhe Sockel: 100 mm

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 / 10.91 in Verbindung mit Bodenblechen

Fabrikat: Rittal

Typ: Outdoor-Basicgehäuse CS 9784.520 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium   CS 9784520
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
