Ausschreibungstext für RiBat Manager und Modul


RiBat Manager und Modul

Batterieüberwachung





Überwachungseinheit Budget Slot

Ethernet Überwachungseinheit für die Batterie und USV

Überwachung. Die Batterieüberwachung Steuereinheit

ersetzt die interne SNMP Karte der USV. Eine interne

CF Karte speichert Daten der Batterieüberwachung bis

zu 3 Jahre. Neben SNMP werden zusätzlich die

Protokolle RCCMD, SMTP, NTP, FTP, TELNET unterstützt.

RCCMD bietet die Möglichkeit, Server Event gesteuert

herunterzufahren oder beliebige Skripte auszuführen.

Alle Logfiles lassen sich in eine Tabellenkalkulation

zur Auswertung exportieren. Alle erfassten Messwerte

lassen sich grafisch darstellen. Ein potentialfreier

Kontakt für die Meldung eines Alarms ist vorhanden.

An eine Überwachungseinheit lassen sich bis zu 250

Module anschliessen.



Technische Daten:

Schnittstellen:,,,,RJ45 Ethernet, potentialfreier

Kontakt, Batteriemanagement, 2 serielle

Schnittstellen

Protokolle:,,,,,,SNMP, RCCMD, SMTP, NTP, FTP, TELNET

Spannungsversorgung:,,,,Externes Netzteil, 100 # 240

V

Display:,,,,,,kein

Zusätzlich wird benötigt:,,Bus Konverter



Fabrikat: Rittal
Typ: RiBat Manager und Modul   DK 7857461
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
