Ausschreibungstext für Teleskopschienen für 400 mm tiefe Geräteböden


Teleskopschienen für 400 mm tiefe Geräteböden



Die Teleskopschienen werden zwischen dem Einbausatz und

einem 400 mm tiefen Geräteboden eingebaut. Die

Teleskopschienen können bis maximal 50 kg belastet

werden und sind zweifach arretierbar.

Material: Stahlblech, verzinkt

Für Gerätebodentiefe: 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Teleskopschienen für 400 mm tiefe Geräteböden   DK 7061000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
