Ausschreibungstext für Sichttür, belüftet, f. TS BxH 600x1200 mm


Sichttür, belüftet, f. TS BxH 600x1200 mm

RAL 7035





Für optimalen Luftdurchsatz in Netzwerk-

schränken mit hohem Anteil an aktivem Equip-

ment. Sichttür mit 180°-Scharnieren und Be-

festigungsmaterial, Komfortgriff mit Sicher-

heitsschließung Nr. 3524.



Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035;

Sichtscheibe aus 3 mm Einscheiben-Sicherheits-

glas, seitlich gelochte Flächen (Durch-

messer 3 mm) zum Lufteintritt

Für Schränke 600 mm x 1200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sichttür, belüftet, f. TS BxH 600x1200 mm   DK 7824121
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
