Ausschreibungstext für Serverschrank TE 7000, 42 HE, BHT (mm) 600x2000x1000


Serverschrank TE 7000, 42 HE, BHT (mm) 600x2000x1000



Serverschrank TE 7000, 42 HE:

Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion

basierend auf einem selbsttragenden 482,6 mm (19")

-Montageprofil , welches gleichzeitig das Gerüst

des Schrankes bildet. Die zölligen Montagerahmen sind

lösbar zu einem tragenden Schrankgestell miteinander

verbunden. Dachblech mit Ausschnitt zur optionalen

Lüfterintegration und Bürstenleiste zur

Kabeleinführung. Deckblech des Lüfterausbruchs

mittels Distanzbolzen zur passiven Belüftung

anhebbar. Offener Bodenrahmen, zur wahlweisen

Bestückung mit Modulblechen verschiedenster

Ausführung. Stahlblechtür belüftet, vorne und hinten.

Freie Belüftungsfläche im Lochblechanteil 67 %. Beide

Türen inkl. Zweipunktstangenverschluss, Griffschale,

Sicherheitsschließung 3524_E, austauschbar gegen

Ergoform-S-Griff zur wahlweißen Integration eines

Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich,

Türöffnungswinkel 130°. Der Innenausbau erfolgt über

zwei tiefenverstellbare 482,6 mm (19")Montagerahmen

mit rückseitig integrierter 25 mm Systemlochung. Der

Ebenenabstand der 482,6 mm (19")-Montagerahmen ist stufenlos

frei wählbar. Maximale Belastbarkeit einer

Montageebene 350 kg, max. 700 kg je Rack. Das

Schranksystem ist anreihbar. Die Montage eines

Sockels ist optional möglich.



Lieferumfang: Gehäuse inkl. Nivellierfüßen und

Distanzbolzen zur

Dachanhebung.

Material: Stahlblech

Oberfläche: Montagerahmen tauchgrundiert, Flachteile

pulverlackiert, RAL 9005

Abmessungen: BxHxT: 600x2000x1000 mm

Verfügbare Ausbauhöhe : 42 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: Serverschrank TE 7000, 42 HE, BHT (mm) 600x2000x1000   DK 7000885
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
