Ausschreibungstext für Fuseholder Class J, 101 - 200A


Fuseholder Class J, 101 - 200A



Fuseholder Class J, 101 - 200A, 3polig,für

für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Anschlussart

Rahmenklemme , Rundleiter AWG 3/0 - MCM 600

System:

RiLine Class



Fabrikat: Rittal
Typ: Fuseholder Class J, 101 - 200A   SV 9345200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
