Ausschreibungstext für Wandverteiler-Gehäuse mit vertikaler 482,6 mm (19")-Ebene


Wandverteiler-Gehäuse mit vertikaler 482,6 mm (19")-Ebene





Gehäuse:

6 HE Wandverteiler, bestehend aus Wandteil und

Gehäusehaube Wandteil: Wandmontageplatte mit

vormontierten 482,6 mm (19")-Montagewinkeln links und

rechts zur seitlichen vertikalen Aufnahme von

Einbaukomponenten. Optional aufrüstbar auf 12 HE 482,6 mm

(19")/frontseitig, Einbaulage der Komponenten

horizontal. Vier Bohrungen zur direkten Wandmontage

oder mittels optionaler Wandbefestigungshalter.

Gehäusehaube mit Lüftungsschlitzen für passive

Belüftung, seitlich links und rechts

Sicherheitsschließung 12321 und Sichtscheibe. Oben und

unten Öffnungen zur Kabeleinführung, mit

Bürsteneinsätzen abgedeckt.

Material:

Wandteil, Gehäusehaube aus Stahlblech,

Sichtscheiben ESG 3mm

Oberflächenausführung:

Elektrophorese-tauchgrundiert, lackiert RAL 7035

Abmessungen (B x H x T):

600 x 631 x 360 mm / (6 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler-Gehäuse mit vertikaler 482,6 mm (19")-Ebene   DK 7502660
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
