Ausschreibungstext für Smart Package Ausführung 2 (DK 7337.200)


Smart Package Ausführung 2 (DK 7337.200)





Komplett vormontiertes Schranksystem zur Verwendung als

Serverrack sowie in Mischanwendungen mit zusätzlicher

aktiver Netzwerktechnik. Zu Verwendung kommt ein

robusteres verwindungssteifes Rahmengerüst. Das Rack

ist mit Stromverteilung, USV-Anlage sowie einem

Schranküberwachungssystem ausgestattet.   Rahmen:

Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus gewalzten und

vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen

im DIN-Maßraster von 25 mm, im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung, alle Profilkanten sind abgerundet,

vertikale Rahmenprofile mit jeweils zwei in der Tiefe

versetzt angeordnete Montageebenen.

Türen:

Front-Sichttür und Stahlblech-Rücktür. Türen sind durch

einen Stangenverschluss vierfach verriegelt, vorne mit

Komfort-Griff mit Sicherheitsschließung 3524 E. Der

Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN

18254 ist möglich. Die Rücktür ist mit einem Drehgriff

und Sicherheitsschließung 3524 E ausgestattet.

Scharniere rechts angeschlagen, mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau

der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel 130°. Dach

und Boden:  Das Dachblech ist geschlossen

mitleiselaufendem, drehzahlgeregelten

Office-Dachlüfter. Der  Boden offen, inkl. Bodenbleche,

belüftet mit Filtermatte zur Kabeleinführung. Der

Sockel mit einer Höhe von 100mm ist belüftet. Die

Seitenwände sind steckbarer und mit einer Schliessung

3524E versehen. Alle verschraubten Beplankungsteile mit

automatischem Potentialausgleich und vorbereitet zur

Befestigung von Erdungsbändern. Innenausbau: Je ein

482,6mm (19") Befestigungsrahmen vorne und hinten

montiert, mit quadratischer 482,6 mm (19")Lochung gemäß EIA

310-D. Rahmen ist stufenlos tiefenvariabel. Max.

statische Belastung der 19. Profilschienen: 1000 kg

technische Ausstattung: Stromverteilung: Das modulare

System ermöglicht eine Grundausstattung mit einer

vertikalen Trägerschiene aus Aluminium und dreiphasiger

Einspeisung. Pro Trägerschiene ist auch eine zweite

Einspeisung vorgesehen, die es ermöglicht das System

redundant aufzubauen. Durch die vertikale Trägerschiene

können die Steckplätze über die ganze Schrankhöhe

genutzt und durch die zweite getrennte Einspeisung

redundant (z.B. von einer USV) versorgt werden. In die

Trägerschiene können Steckdosenmodule eingerastet

werden. Durch den berührungsgeschützten Aufbau der

Stromschiene müssen nicht alle Steckplätze mit

Steckdosenmodulen versehen werden. Im Schrank sind 4

Module (je 2x schwarz, 2x rot) mit Kaltgeräte IEC320

C13 vorinstalliert. Zusätzliche Steckdosenmodule sind

in verschiedenen Länderausführungen verfügbar, z.B.

Kaltgeräte IEC320 C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK. Alle

Module sind in der Schiene gemischt einsetzbar.

USV:

USV-Steuereinheit einphasig mit einer Leistung vom

3000VA (2100W) in Doppelwandler-Technik (nach

VFI-SS-111) mit zusätzlichem Batterie-Pack. Die

Überbrückungszeit beträgt 6min bei 100% Last (15min bei

50% Last). Das  Batterie-Pack hat eine Lebensdauer von

5 Jahren (nach EUROBAT) Jedes Modul hat eine Bauhöhe

von 2 HE, es können zusätzliche Batterie-Packs

integriert werden um die Überbrückungszeit zu erhöhen.

Zur Überwachung über das Netzwerk ist eine

SNMP-Einschubkarte in der USV-Steuereinheit integriert.

Alle Betriebsparameter des USV-Systems sind über ein

Webinterface abrufbar. Zum automatischen Shut-down

werden 2 RCCMD-Softwarelizenzen mitgeliefert, somit

können 2 Server bei Stromunterbrechung geregelt

heruntergefahren werden. Weitere Lizenzen können

erworben werden. Die USV ist einphasig gebrückt auf 3

Phasen an die redundante Einspeisung des

Stromschienensystems angeschlossen. Zum Anschluss an

ein entsprechend vorgesichertes Stromnetz wird eine 3

phasiges Anschlusskabel nach IEC 309 in einer Länge von

3m mitgeliefert.  Schranküberwachungssystem: Modular

aufgebautes System, welches mit Temperatursensor,

Rauchmelder und Zugangskontrolle ausgestattet ist. Das

System verfügt über einen integrierten Webserver, das

Übertragungsprotokoll ist TCP/IP sowie SNMP. Die

Konfiguration und Abfrage ist über http sowie Telnet

möglich. Zur Überwachung ist kostenlose

Management-Software verfügbar, das System kann jedoch

ebenfalls per mitgelieferten MIB an andere Anwendungen

angebunden werden. Weitere Sensoreinheiten können

integriert werden um das System zu erweitern. Optional

können Störmeldungen auch per GSM, ISDN oder analoges

Modem übertragen bzw. abgefragt werden.



Als zusätzliches Zubehör werden je 5

Kaltgeräteanschlusskabel mit 0,5m bzw. 1,0m Länge,

sowie 20 Klettkabelbinder und EN 60320/C13

Steckerverriegelungen passend für die 10

Kaltgeräteanschlusskabel lose mitgeliefert.



Material Rack: Stahlblech Oberflächenausführung:

Elektrophorese tauchgrundiert Flachteile

pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur Systemchassis und

482,6 mm (19") Rahmen verzinkt, chromatiert Abmessungen

(B x H x T): 800 x 2100 x 1000 mm (42 HE, 36 HE verfügbar)

Stromschienensystem:

Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird benötigt

Max. Strom pro Einspeisung 3x16A

Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP20



H-Profil in Aluminiumausführung

B x H x T [mm]: 60 x 1908 x 60



USV-System:

Leistung: 3000VA (2100W)

Spannung: 230V (160-276V)

Frequenz: 50-60Hz (automatische Auswahl)

Ein-/Ausgangsbuchsen: IEC 60320 C19

Leistungsfaktor  >0,95 (nach IEC 555-2)

Crest-Faktor: 3:1

Überlastverhalten: 110%-130% für 10s



Schranküberwachung:

Modularer Aufbau, flexibel Erweiterbar

Integrierter Webserver zur Konfiguration

10/100Mbit Netzwerkschnittstelle

Zugriff per https, telnet, seriell

Stromversorgung 100-240V AC 50-60Hz/24V DC

sekundär

kostenlose Managementsoftware

Überwachung von Temperatur, Rauch, Zugang

Optional Alarm per GSM, ISDN, analoges

Modem abrufbar



Klimatisierung:

Langsam laufender Office-Dachlüfter (230VAC 50Hz)

Drehzahlregelung (Phasenanschnittsteuerung) mit

eigenem Temperatursensor

Regelcharakteristik einstellbar

Wärmelasten bis 2000W bei Umgebungstemperaturen

bis 30°C abführbar.



Fabrikat: Rittal
Typ: Smart Package Ausführung 2 (DK 7337.200)   DK 7337200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
