Ausschreibungstext für Power System Modul Stromschiene mit Messung und


Power System Modul Stromschiene mit Messung und

Festeinspeisung, 1x32A





Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung

für jedes Rack mit einer vertikalen Trägerschiene und

einphasiger Einspeisung. Jede Trägerschiene wird mit

1 x 32A gespeist. Durch die vertikale Trägerschiene

können die Steckplätze über die ganze Schrankhöhe

genutzt werden. In die Trägerschiene können

verschiedene Steckdosenmodule  eingerastet werden.

Durch den berührungsgeschützten Aufbau der

Stromschiene müssen nicht alle Steckplätze mit

Steckdosenmodulen versehen werden. Steckdosenmodule

sind in verschiedenen Länderausführungen verfügbar,

z.B. Kaltgeräte IEC320 C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK.

Alle Module sind in der Schiene gemischt einsetzbar.

Pro 2m Schiene können 6 Steckdosenmodule eingesetzt

werden. Dann sind mit IEC320 Modulen insgesamt 36

Steckplätze C13 verfügbar. Die PSM-Schiene misst die

Wirkleistung und den Strom der Eingangsphase. Die

Anzeige erfolgt lokal auf einem Display. Die

PSM-Schiene ist in Verbindung mit dem CMC-TC über

gängige Protokolle (SNMP, http) fernverwaltbar und

konfigurierbar. Messung und Überwachung des Stromes.

Min./Max.- Grenzwerte sind einstellbar. Messbereich

0-32 A. Messung und Überwachung der Leistung.

Min./Max.-Grenzwerte einstellbar. Messbereich 1-6 kW.

Alarmmeldung durch blinkendes Display.

Fernadministration der PSM-Schiene, Remote-Grenzwerte

verändern und überwachen, SNMP-Trap-Meldung bei

Alarmen



Installation nach dem Plug & Play System:



Die Stromschiene kann adapterlos im FlexRack(i)

installiert oder in alle Rittal TS / PS Racks mit

einem Befestigungskit DK7856.011 nachgerüstet werden.

Die Einspeisung erfolgt über ein 3m Anschlusskabel

mit Cekon-Steckverbinder und 3poliger

Anschlussbuchse. Die Steckdosenmodule sind im

laufenden Betrieb austausch- und nachrüstbar.



Technische Ausstattung:



Einphasiger Aufbau mit max. 1x32A.  Steckdosenmodule

können im laufenden Betrieb nachgerüstet werden Jedes

Modul wahlweise mit / ohne integrierten

Sicherungsautomat



Technische Daten:



Spannungsbereich einphasig 230VAC 50Hz, Neutralleiter

wird benötigt



Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend Schutzart IP20

H-Profil in Aluminiumausführung: B x H x T [mm]: 60 x

1908 x 60 Max. Strom pro Einspeisung 1x32A

Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C



Fabrikat: Rittal Typ: Power System Modul Stromschiene

mit Messung und Festeinspeisung DK 7856.003 oder

gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Stromschiene mit Messung und   DK 7856003
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
