Ausschreibungstext für Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronik-


Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronik-



komponenten

Stand- bzw. Wandgehäuse für Netzwerk- und

Elektronikkomponenten, in zerlegbarer 8

Punkte-Schnellmontage-Schraubkonstruktion,

11 HE (19 SU).

Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in

Verbindung mit einem modular ausbaubaren

Dach- und Bodenrahmen. Rahmenholme mit

integrierter Systemlochung im 25 mm Raster

aus 1,5 mm starkem Stahlblech. Modular

ausbaubarer Dach- und Bodenrahmen aus 2 mm

starkem Stahlblech. Rundum identische Sicher-

heitsschließung auch bei Einsatz

Fronttür: Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschließung

 - 12321 -.

Rücktür: Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschließung

 - 12321 -.

Vorbereitet für den tiefenvariablen Voll- oder

Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6 mm (19")-

Komponenten. Wahlweise ist auch ein Ausbau mit

metrischen (535 mm)-Komponenten, sowie ein

Ausbau über die komplette Rackbreite, höhen-

variabel 1 Paar 482,6 mm (19")-Profilschienen

vorne, auf Tiefenstreben montiert.

Dach- und Bodengruppe besitzen jeweils 4

Verbindungselemente zur Aufnahme der Rahmen-

holme. Der komplette Rahmen wird mit 8 Schrauben

gesichert. Die in Dach- und Bodenrahmen

enthaltenen Ausbrüche sind identisch und lassen

sich variabel in der Breite und in der Tiefe

mit vorkonfektionierten Modulblechen verschie-

dener Ausführung bestücken.

Material:1,5 bzw. 2 mm Stahlblech

Oberfläche grundiert und pulverlackiert,

Flachteile in RAL 7035, Rahmenholme in RAL 5018.

Abmessungen: Für Schränke

(BxHxT) 600 mm x 600 mm x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronik-   QR 7523046
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
