Ausschreibungstext für Dachblech zur Kabeleinführung


Dachblech zur Kabeleinführung



Zur Kabeleinführung von oben im hinteren Bereich eines 1200 mm breiten und 400 mm tiefen Fernmelde-Verteilerschrank,

mit einem verschiebbaren Winkel und Spezial-Gummiklemmprofil zur Abdichtung.



Lackierung: RAL 7032

für Netzwerkschränke: B: 1200 mm x T: 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachblech zur Kabeleinführung   DK 7108125
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
