Ausschreibungstext für Schottwand,  zum Einschieben


Schottwand,  zum Einschieben



Schottwand zum nachträglichen Einschieben

zwischen angereihten Schranksystemen. Als

Berührungsschutz oder zum räumlichen Abschluss

funktioneller Einheiten. Zur hängenden

Befestigung auf den horizontalen Rahmenholmen

der Schrankgerüste, ohne zusätzliche

Verschraubung. Mit je 3 Bohrungen M40 in den

Ecken, zur optionalen Durchführung von

Kabelsträngen mit Stufennippeln M40 , bereits

im Lieferumfang enthalten.Max. Schutzart: IP 20

Material:Stahlblech, 1,5 mm, verzinkt

Stufennippel,  Kunststoff, selbstverlöschend

nach UL 94 -HB

Abmessung: Für Schränke HxT : 2200x1200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schottwand,  zum Einschieben   DK 7831726
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
