Ausschreibungstext für DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank





DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 42 HE mit

Seitenwänden Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion

des Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und

vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen

im DIN-Maßraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermöglicht einfaches Einhängen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der Plug-

and-play-Technik. Alle Profilkanten sind abgerundet.

Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in

der Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen, welche

sich einzeln zur flexiblen Befestigung der

Ausbaukomponenten heranziehen lassen, bzw. gemeinsam

als Basis eines doppelwandigen Ausbaus genutzt werden

können, der hierbei gebildete Innenraum läßt sich z.B.

zu Dämmungs- oder Klimatisierungszwecken nutzen. Die

horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind oberhalb

der Dichtung mit einer zusätzlichen Schutzrinne

versehen. Die Anreihung der Schränke ist unbegrenzt

möglich: seitlich, nach vorne und hinten, übereinander,

sowie über Eck.Vorne Aluminium-Sichttür bestehend aus

Aluminium-Rahmenprofil und 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG). Im Rahmenprofil

integriert sind die Scharniere und ein umlaufender,

offener Kabelkanal (optional versachliessbar).

Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung und Anreihung

min. 180°. Inkl. Designgriff für Profilhalbzylinder

(30/10) mm. Rücktür aus 2 mm Stahlblech, mit

geschäumter Dichtung, mit herausnehmbaren

Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster von 25

mm, Stangenverschluss vierfach verriegelt, Drehgriff

mit Sicherheitsschließung 3524 E. Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel

130°. Steckbare Seitenwände mit Sicherheitsschließung

3524 E. Dachblech zur Kabeleinführung durch

Schiebewinkel mit Gummiklemmenprofil, mit 4

Befestigungsschrauben montiert, abnehmbar. Ein

Bodenblech vorne als Sichtblende montiert, hinterer

Bereich offen. Durch die symmetrische Rahmenabmessung

ist selbst ein Einbau um 90° gedreht in der

Schranktiefe zur optionalen seitlichen Kabeleinführung

möglich. 100 mm Sockel mit vorn und hinten belüftete

Blenden, seitliche Blenden geschlossen in RAL 7035.

Erdung aller Flachteile auf Gehäuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten im Bodenrahmen. 2 System-

Chassis als Transportsicherung auf innerer

Befestigungsebene. Lose beigelegt sind: 4 Nivellierfüße

zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen

(20 mm) zur Dachanhebung,4 Kabelabfangschienen für

innere Ebene (einsetzbar in Breite und Tiefe), 10 Stück

Kabelführungsbügel aus Kunststoff (105x70 mm), 50

Käfigmuttern M6 (leitend), 50 Innensechsrund-Schrauben

M6 mit Kunststoff-Unterlegscheiben.

Material: Stahlblech

Abmessungen: B.: 800 mm H.: 2000 mm + 100 mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank   DK 7930400
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
