Ausschreibungstext für Seitenwände mit Schnellverschluß


Seitenwände mit Schnellverschluß



Aus verwindungssteifem 1,5 mm Stahlblech, abnehmbar,

zum Abschluß einer kompletten Netzwerkschrankeinheit.

Der Schnellverschuß kann gegen einen abschließbaren

Sicherheitsverschluß gewechselt werden.

Material: Stahlblech

Lackierung: Elektophorese-tauchgrundiert, außen

Struktur-Einbrennlack RAL 7035.

Für Schrankmaße: HT 2000 x 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Seitenwände mit Schnellverschluß   FR 7849000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
