Ausschreibungstext für Luft-/Luftwärmetauscher 30 W/K


Luft-/Luftwärmetauscher 30 W/K



zum Dachaufbau an Outdoorgehäusen, minimale Gehäuseabmessung BxT 600 x

500 mm.

Durch die Trennung des Innen- und Außenkreislaufs bleibt die Schutzart

IP 55 des Gehäuses erhalten.

Abmessung: BxHxT 470 x 158 x 380 mm

Spez. Wärmeleistung: 30 W/K

Bemessungs-Betriebs-Spannung

Wärmetauscher: 48 V DC

Bemessungsstrom: max. 1,3 A DC (Wärmetauscher)

Temperaturbereich: -33 °C bis + 65°C

Luftleistung Ventilatoren -freiblasend- : 345 m³/h

Material (Gehäuse): Aluminium

Oberfläche: lackiert RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Luft-/Luftwärmetauscher 30 W/K   CS 9764040
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
