Ausschreibungstext für Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-Aufnahmeebene, 12 HE


Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-Aufnahmeebene, 12 HE



Gehäuse:

12 HE Wandverteiler aus Stahlblech, bestehend aus einem Wandteil und einer Gehäusehaube.

Wandteil mit Wandmontageplatte und vormontierten Montagewinkeln links und rechts. Aufnahmemöglichkeit an den Montagewinkeln

für zöllige oder metrische Profilschienen.  Rasterlochungen an den Montagewinkeln zur Tiefenverstellung der Profilschienen

im 25 mm Raster  und zur Aufnahme von Kabelführungszubehör. Montagewinkel mit Langlochausschnitten zur Kabelführung.

Ein Satz 482,6 mm (19")-Profilschienen am Montagewinkel verschraubt, stufenlos tiefenverstellbar. Eine 400 mm breite

Kombischiene zur Kabelabfangung per Kabelschellen und Kabelbindern am Wandteil befestigt. Bürstenleisten zur Kabeleinführung

oben und unten. Vier Befestigungsbohrungen zur direkten Wandmontage oder zur Montage von Wandbefestigungshaltern.



Fronttür mit Stahlblechrahmen und Einscheibensicherheitsglas. Mit Sicherheitsschließungen an der Fronttür, sowie seitlich

links und rechts. Boden und Deckschale der Gehäusehaube mit seitlichen Lüftungsschlitzen für die Wärmeabführung durch

Konvektion. Bürsteneinsatz zur Kabeleinführung oben und unten.



Material:

Wandteil aus 2 mm Stahlblech, Gehäusehaube 1 mm Stahlblech, Fronttür aus Stahlblech.



Oberflächenausführung:

Lackierung: RAL 7035, elektrophorese-tauchgrundiert, außen Struktur



Abmessungen (B x H x T): 600 x 628 (12 HE) x 300 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-Aufnahmeebene, 12 HE   QB 7502033
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
