Ausschreibungstext für LWL-Spleißbox für 482,6 (19")Montage, 2 HE


LWL-Spleißbox für 482,6 (19")Montage, 2 HE





Die 482,6 mm (19")Spleißbox dient zur Aufnahme

von bis zu vier Spleißkassetten und kann in

jedem Netzwerkschrank mit 482,6 mm (19")Be-

festigungsmöglichkeit eingebaut und als LWL-

Endabschluss bzw. -Verteiler eingesetzt werden.

Eine variable Kassettenaufnahme erlaubt den

verdrehsicheren Einbau aller gängigen

Spleißkassetten. Der hintere Bereich der

Spleißbox ist für die Kabeleinführung komplett

offen, als Staubschutz dient ein Gummiklemm-

profil. Die LWL-Kabel können mit Kabelbindern

oder Kabelschellen befestigt werden. Die

Spleißbox ist innerhalb der 482,6 mm 19"-

Flansche in der Tiefe stufenlos bis 100 mm

verstellbar. Die Spleißbox kann komplett aus

den 482,6 mm (19")Flanschen entnommen werden.

Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035

Einbauhöhe: 2 HE

Einbautiefe: 345 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: LWL-Spleißbox für 482,6 (19")Montage, 2 HE   DK 7242005
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
