Ausschreibungstext für Office-Verteiler für LWL- und Kupferkabel


Office-Verteiler für LWL- und Kupferkabel





Gehäuse:

4 HE Wandverteiler, bestehend aus:

Wandteil mit asymmetrisch vertikal angeordneter

482,6mm (19.) Befestigungsebene zur Aufnahme von

Patchfeldern, Freiraum vor der Ebene (links)

90mm, dahinter (rechts) 280mm, Kabeleinführung

links über Bürstenleisten, rechts über große

Ausbrüche für Kabelstränge, optional mittels Kabelverschraubungen.

asymmetrisch geteilte Fronttüren mit Sicherheits-

verschluss für sachliche Trennung zwischen Zu-

und Abgang, getrennte Zugangsberechtigung optional.

Material:

Stahlblech

Oberflächenausführung:

lackiert RAL 7035

Abmessungen (B x H x T):

400 x 504 x 195 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Office-Verteiler für LWL- und Kupferkabel   DK 7245400
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
