Ausschreibungstext für Schrankleuchte CS, 48 V DC


Schrankleuchte CS, 48 V DC



Robuste Leuchte. Vertikal oder horizontal im

Rahmenprofil durch Federklammern zu befestigen oder

als direkte Lichtquelle während Wartungsarbeiten

durch Einhängen des drehbaren Kunststoffhakens

einsetzbar.

Schlagfestes Lampengehäuse aus PNMA

(Polymethylmethacrylat) Schutzklasse II.



Fabrikat: Rittal
Typ: Schrankleuchte CS, 48 V DC   CS 9765150
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
