Ausschreibungstext für Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-Ebene


Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-Ebene





Gehäuse: 12 HE Wandverteiler, bestehend aus Wandteil

und Gehäusehaube mit Sichttür. Wandteil:

Wandmontageplatte mit vormontierten Montagewinkeln

links und rechts, Montagewinkel zur Befestigung

zölliger oder metrischer Profil- schienen, und zur

Aufnahme von Kabelführungszubehör, mit Ausschnitten

zur Kabelführung. Ein Satz 482,6 mm (19")-Profilschienen an

Montagewinkeln verschraubt,

stufenlos tiefenverstellbar. Eine 400 mm breite

Hammerkopfschiene zur Kabelabfangung mit

Kabelbindern, am Wandteil montiert. Vier Bohrungen

zur direkten Wandmontage oder mittels optionaler

Wandbefestigungshalter. Gehäusehaube mit seitlichen

Lüftungsschlitzen für passive Belüftung, mit

Sicherheitsschließungen 12321 seitlich links und

rechts. Öffnungen zur Kabeleinführung im hinteren

Bereich oben und unten, mit Bürsteneinsätzen

abgedeckt. Fronttür mit Sicherheitsschließung 12321,

mit eingesetzter Sichtscheibe.

Material:

Wandteil, Gehäusehaube, Fronttür aus Stahlblech,

Sichtscheibe ESG 3mm

Oberflächenausführung:

Elektrophorese-tauchgrundiert, lackiert RAL 7035

Abmessungen (B x H x T):

600 x 628 x 500 mm / (12 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-Ebene   QB 7502036
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
