Ausschreibungstext für Seitenwände mit Schnellverschluß


Seitenwände mit Schnellverschluß



Seitenwände mit Schnellverschluß

Aus verwindungssteifem 1,5 mm Stahlblech, abnehmbar,

zum Abschluß einer kompletten Netzwerkschrankeinheit.

Der Schnellverschuß kann gegen einen abschließbaren

Sicherheitsverschluß gewechselt werden.

Material: Stahlblech

Lackierung: Elektophorese-tauchgrundiert, außen

Struktur-Einbrennlack RAL 7035.

Für Schrankmaße: HT 1200 x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Seitenwände mit Schnellverschluß   FR 7818000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
