Ausschreibungstext für TS Server-Rack 42HE


TS Server-Rack 42HE





Rahmen: Symmetrische, verschweißte

Profilrahmenkonstruktion, aus gewalzten und vertikal

16-fach profilierten Hohlprofilen mit integrierter

Systemlochung im DIN-Maßraster von 25 mm. Alle

Profilkanten sind abgerundet, vertikale Rahmenprofile

mit jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordneten

Montageebenen. Die horizontalen 9-fach gekanteten

Profile sind oberhalb der Dichtung mit einer

zusätzlichen Schutzrinne versehen. Die Anreihung der

Schränke ist in allen Ebenen möglich. Türen: Vorne

und hinten vertikal geteilte, belüftete Tür aus 2 mm

Stahlblech. Großflächig perforiert,  freie

Belüftungsfläche im Lochblechanteil 78%.

Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung und Anreihung

min. 180°.  Mit Stangenverschluss, vierfach

verriegelt, inkl. Komfortgriff für

Profilhalbzylinder(30/10) mm  mit

Sicherheitsschließung 3524 E. Der Einsatz  eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254  ist

möglich. Die Türen sind durch einen

Vierkantrohrrahmen mit integrierter Systemlochung im

DIN-Maßraster von 25 mm zus. versteift. Scharniere

beidseitig angeschlagen,  mit unverlierbaren

Scharnierstiften. Dach und Boden: Dachblech zur

Kabeleinführung über Schiebewinkel mit

Gummiklemmenprofil, mit 4 Befestigungsschrauben,

abnehmbar montiert.Zweigeteilte Dachblechausführung

ermöglicht Nachrüstung und Demontage trotz bereits

geführter Kabel. Boden offen, inkl. Nivellierfüße.

Bodenbleche zur Kabeleinführung, belüftet oder

geschlossen sowie Sockelvarianten im

TS8-Zubehörprogramm erhältlich. Seitenwände:

Anreihschrank, ohne Seitenwände. Inkl. Seitenwänden

als separate Version erhältlich, oder über das

Zubehörprogramm, steckbare Seitenwände (IP 20) mit

Knebelverschluß,  optional erweiterbar mit

Sicherheitsschließung 3524 E,  oder verschraubte

Version (IP 55). Alle Verschraubten Beplankungsteile

mit automatischem Potentialausgleich. Flachteile

vorbereitet zur Befestigung von Erdungsleitern.

Innenausbau: Verschweißter Montagerahmen vorne und

hinten, mit integrierter  horizontaler, 482,6 mm

(19")-Systembefestigung. Ebenenabstand vormontiert,

ca. 740 mm, Freiraum zur Fronttüre  ca.100 mm, max.

Belastbarkeit des Innenausbaus  5.000 Newton je

Rahmen, 10.000 N je Rack. 482,6 mm (19")-Befestigungslochbild

inkl. zus. HE-Mittenlochung, gemäß EIA 310-D. Max.

statische Belastung der 482,6 mm (19") Profilschienen:1000 kg

Als Kippschutz stehen verschiedene Möglichkeiten im

TS8-Zubehörprogramm zur Verfügung.

Material: Stahlblech

Oberflächenausführung: Elektrophorese

tauchgrundiert Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035

Struktur 482,6 mm (19")-Montagerahmen, verzinkt, chromatiert.

Abmessungen (B x H x T): 800 x 2000 x 1200 mm (42 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: TS Server-Rack 42HE   DK 7831489
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
