Ausschreibungstext für TE-Wallbox, 6 HE


TE-Wallbox, 6 HE





Einteiliges 19.-Wandgehäuse, mit offener Rückwand als

Freiraum  zur Kabeleinführung, frontseitig mit

Stahlblechtür inkl. Sicherheitsschließung 3524 E,

19.-Profilschienen vorne, ab Innenkante Tür in der

Tiefe von 25 mm  bis 110 mm verstellbar, umseitig runde

Öffnungen zur Kabeleinführung zwischen  mehreren

Gehäusen, oder als Eingriff bei Wartungsarbeiten durch

Abdeckungen  verschlossen, rückseitig oben wie unten

jeweils 3 eckige Ausschnittsprägungen, optional zur

Kabeleinführung, Lüftungsschlitze seitlich zur passiven

Belüftung.



Material: Stahlblech grundiert, pulverbeschichtet RAL

7035, Stahlblechtür

Abmessungen: BxHxT: 600x327x460 mm



Verfügbare Ausbauhöhe: 6 HE



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: TE-Wallbox, 6 HE   TE 7000750
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
