Ausschreibungstext für Server-Rack Typ 2, Basis TS 8


Server-Rack Typ 2, Basis TS 8







Rahmen:

Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus gewalzten

und vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen mit

Lochungen im DIN-Maßraster von 25 mm, im Rahmenprofil

integrierte Systemlochung, alle Profilkanten sind

abgerundet, vertikale Rahmenprofile mit jeweils zwei

in der Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen.

Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind

oberhalb der Dichtung mit einer zusätzlichen

Schutzrinne versehen. Der Schrank ist in 2 getrennte

Fächergeteilt.

Die Anreihung der Schränke ist in allen Ebenen möglich.



Türen:

2 Stahlblech Front- und Rücktüren, großflächig

perforiert, freie Fläche im Lochblechanteil 78%.

2-Punkt-Stangenverschluss, Komfort-Griff mit

Sicherheitsschließung 3524E.

Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45 mm)

nach DIN 18254 ist möglich.

Scharniere rechts angeschlagen, mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau

der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel 130°.



Dach und Boden:

Dachblech zur Kabeleinführung.

Boden offen, inkl. Nivellierfüße. Bodenbleche zur

Kabeleinführung, belüftet oder geschlossen sowie

Sockelvarianten im TS8-Zubehörprogramm erhältlich.



Seitenwände:

Sind optional im TS8-Zubehörprogamm als steckbarer

oder schraube Version erhältlich.

Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von

Erdungsbändern.



Innenausbau:

Pro Einzelfach je eine 482,6mm (19") Ebene vorne

und hinten montiert, Profilschienen L-förmig mit

quadratischer Lochung gemäß EIA 310-D, stufenlos

tiefenvariabel an 4 Systemchassis (2 pro Seite)

befestigt. Die Einzelfächer sind voneinander

abgeschottet, getrennte Kabelführung der Versorgungs-

und Datenleitungen innerhalb von Kabelkanälen zu den

einzelnen Fächer.

Zwischenböden geschlossen, zur zielgerichteten Luftführung

"front to back".

Max. statische Belastung der 482,6 mm (19") Profilschienen

(Gesamt-Rack): 1000 kg

Zum Kippschutz stehen verschiedene Möglichkeiten im

TS8-Zubehörprogramm zur Verfügung.



Material:

Stahlblech



Oberflächenausführung:

Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

Systemchassis und Profilschienen verzinkt,

chromatiert



Abmessungen (B x H x T):

600 x 2200 x 1000 mm (2x21 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Server-Rack Typ 2, Basis TS 8   DK 7831453
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
