Ausschreibungstext für Untertischgehäuse, vormontiert 11 HE/ 20 SU


Untertischgehäuse, vormontiert 11 HE/ 20 SU



Vormontiertes Untertischgehäuse,

Aluminium-Rahmen-Konstruktion aus

verwindungssteifem Aluminium-Strangpreßprofil. Mit

Dachblech, Bodenblech, Seitenwänden, vordere Sichttür

und Rückwand aus Stahlblech.

Vier Aluminium-Holme mit je zwei Nuten ermöglichen die

stufenlose, höhenvariable Befestigung von zusätzlichen

Ausbaukomponenten.

An den Ecken versteift durch Druckguß-Eckverbinder.

Schrankgestell ist komplett zerlegbar.

Stahlblechtür vorne, mit 180-Grad-Scharnieren,

mit Ergoform-S-Griff und Sicherheitseinsatz,

austauschbar gegen Profilhalbzylinder. Rückwand

aus Stahlblech, mit Kabeleinführung und Bürstenleisten

unten. Dachblech passiv belüftet mit Lüftungsdom,

Bodenblech

einteilig. Zwei Seitenwände mit Schnellverschlüssen und

Lüftungsschlitzen unten montiert. Vier Nivellierfüße

zum Ausgleich von Bodenunebenheiten montiert. Vier

montierte Tiefenstreben ermöglichen

die stufenlose Montage von Profilschienen

oder T-Nut-Profilschienen als zöllige oder als

metrische Ausführung.

Zwei 486,2 mm (19") Profilschienen an Tiefenstreben

Lackierung: Stahlblechteile RAL 7035, umlaufende

Profile RAL 5018.

Abmessungen: B.: 600 mm H.: 600 + 25mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Untertischgehäuse, vormontiert 11 HE/ 20 SU   FR 7801000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
