Ausschreibungstext für Design-Sichttür für TS


Design-Sichttür für TS



Die elegant gestaltete Sichttür aus Stahlblech mit

Kunststoff-Designelementen in RAL 7035, mit geschäumter

Dichtung, 130° Scharniere, 4 mm Sicherheitsglas,

Stangenverschluß vierfach verriegelt, serienmäßig mit

Komfortgriff mit Sicherheitsschließung 3524E. Der

Einsatz von Profilhalbzylinder (40/45 mm) nach DIN

18254 ist möglich. Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Türschlag wechselbar ohne Ausbau der

Verschlußstangen.

Material:

Scheibe: Sicherheitsglas, 4 mm

Farbe:

Rahmen: RAL 7035

Sicht-Scheibe: parsolgrau getönt

Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 600 mm H.: 1200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Design-Sichttür für TS   DK 7824612
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
