Ausschreibungstext für Rittal LCP Extend Luft/Wasser-Wärmetauscher


Rittal LCP Extend Luft/Wasser-Wärmetauscher



Der für den Ersatz als Rücktür konstruierte

Luft-/Wasser-Wärmetauscher gewährleistet eine

Kühlleistung von bis zu 12kW. Er dient der

Kühlleistungserweiterung bestehender Raumklimaanlagen.

Durch die Anpassung von Wasservorlauftemperatur und

Volumenstrom kann eine kundenspezifische Kühlleistung

gewährleistet werden. Die Wasservorlauftemperatur liegt

immer über dem Taupunkt um Kondensat zu verhindern. Der

Wasseranschluß kann über á. AG flexibel nach unten oder

nach oben erfolgen. Eine Netzwerkeinbindung für

Monitoring/Einstellung aller technischen Parameter ist

möglich.

Nutzkühlleistung: max. 12 kW

Luftvolumenstrom: 2500m3/h (70%)

Abmessungen: BHT 520x1910x160mm (als Rücktür)

Spannung: 208/230V, 50/60Hz, dreiphasige Einspeisung

serienmäßig möglich

Gewicht: max. 130 kg

Fabrikat: Rittal Typ: 3301490 oder gleichwertig

Menge,,,,Einheit,,,,Einheitspreis (EP),,,,Gesamtpreis

(GP) ,,,,,,,,,,,,,,



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal LCP Extend Luft/Wasser-Wärmetauscher   SK 3301490
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
