Ausschreibungstext für Deckenrostbefestigung für TC


Deckenrostbefestigung für TC





Deckenrostbefestigung, stufenlos höhenver-

stellbar für Telekommunikations-Racks.

Die maximale Befestigungshöhe der Vertikal-

streben beträgt 550 mm. Mit Querstrebe zur

Stabilisierung oder Kabelabfangung und zwei

Kabelrangierbügeln zum Verschrauben an der

Rasterlochung der Vertikalstreben.



Material: Stahlblech verzinkt



Oberfläche: chromatiert



für Racks: B: 600 mm  x H: 2.200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Deckenrostbefestigung für TC   DK 7719000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
