Ausschreibungstext für DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 47 HE


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 47 HE

mit zwei 482,6 mm (19") Befestigungsebenen

ohne Seitenwände



Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des Netz-

werkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maßraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte Systemlochung

ermöglicht einfaches Einhängen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der Plug-and-play-Technik.

Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen

lassen, bzw. gemeinsam als Basis eines doppel-

wandigen Ausbaus genutzt werden können, der

hierbei gebildete Innenraum läßt sich z.B. zu

Dämmungs- oder Klimatisierungszwecken nutzen.

Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind

oberhalb der Dichtung mit einer zusätzlichen

Schutzrinne versehen.

Die Anreihung der Schränke ist unbegrenzt möglich:

seitlich,  nach vorne und hinten, übereinander,

sowie über Eck.

Belüftete Sichttür vorne aus Stahlblech mit

Lüftungsschlitzen in RAL 7035, mit geschäumter

Dichtung, 180° Scharniere, 3 mm Einscheiben-

Sicherheitsglas, Stangenverschluß vierfach

verriegelt, Komfort-Griff und Sicherheits-

schließung 3524 E. Der Einsatz eines Profil-

halbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

möglich. Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar ohne

Ausbau der Verschlußstangen, Türöffnungswinkel 180°.

Belüftete Rücktür aus 2 mm Stahlblech, mit

geschäumter Dichtung, mit herausnehmbaren

Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster

von 25 mm, Stangenverschluß vierfach verriegelt,

Drehgriff mit Sicherheitsschließung 3524 E.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der Verschluß-

stangen, Türöffnungswinkel 180°.

Zöllige Befestigungsebene vorne und hinten,

L-förmige Profilschienen an Tiefen-streben mit

integrierten Markierungspunkten befestigt,

Ebenenabstand 700 mm, stufenlos tiefenvariabel.

Dachblech zur Kabeleinführung durch Schiebe-

winkel mit Gummiklemmenprofil, mit 4

Befestigungsschrauben montiert, abnehmbar.

Einteiliges Bodenblech, belüftet, mit

Kabeleinführung hinten.

100 mm Sockel mit vorn und hinten belüftete

Blenden, seitliche Blenden geschlossen in

RAL 7035.

Erdung aller Flachteile auf Gehäuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten im Bodenrahmen.

Lose beigelegt sind: 4 Nivellierfüße zum

Ausgleich von Bodenunebenheiten, 4 Distanz-

bolzen (20 mm) zur Dachanhebung, 4 Kabel-

abfangschienen für innere Ebene

(einsetzbar in der Tiefe), 10 Stück Kabel-

führungsbügel aus Kunststoff (105x70 mm),

50 Käfigmuttern M6 (leitend), 50 Torx-

Schrauben M6 mit Kunststoff-Unterlegscheiben,

Anreihsatz zur Schrankanreihung.



Material: Stahlblech



Oberflächenausführung: Profilrahmengestell

elektrophorese-Tauchgrundierung, Flachteile

in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet



Abmessungen:

B.: 800 mm H.: 2200 mm + 100 mm T.: 1000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 47 HE   DK 7830380
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
